|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 元器件名称 | 元器件编号/信号 | FPGA引脚 |
| LED灯  LD0~LD31 | LED\_0 | G16 |
| LED\_1 | H16 |
| LED\_2 | D16 |
| LED\_3 | D15 |
| LED\_4 | C18 |
| LED\_5 | C17 |
| LED\_6 | B19 |
| LED\_7 | C19 |
| LED\_8 | A17 |
| LED\_9 | B17 |
| LED\_10 | K20 |
| LED\_11 | J20 |
| LED\_12 | J18 |
| LED\_13 | J19 |
| LED\_14 | L19 |
| LED\_15 | L20 |
| LED\_16 | K16 |
| LED\_17 | K17 |
| LED\_18 | M17 |
| LED\_19 | L18 |
| LED\_20 | L17 |
| LED\_21 | K18 |
| LED\_22 | A19 |
| LED\_23 | A18 |
| LED\_24 | J16 |
| LED\_25 | J15 |
| LED\_26 | B16 |
| LED\_27 | C16 |
| LED\_28 | F15 |
| LED\_29 | M16 |
| LED\_30 | G15 |
| LED\_31 | K15 |